**DISA-9000 C TYPE 시리얼 연결방법**

* **C TYPE SERIAL 드라이버 설치**


1. 제품에 동봉된 CD 또는 홈페이지 [www.solu.co.kr](http://www.solu.co.kr) 고객센터 매뉴얼 다운로드

에서 매뉴얼 다운 받은 후 압축을 해제하고 (파일명 : C TYPE Serial) 을


더블클릭 합니다.

1. 파일을 실행 하면 어래와 같은 화면이 나타나며, INSTALL 버튼을 누르면

설치가 완료 됩니다.



1. 설치가 정상적으로 완료 되면, 아래와 같은 확인창이 나타납니다.



* 하이퍼터미널 연결하기


1. 제품에 동봉된 CD 또는 홈페이지 [www.solu.co.kr](http://www.solu.co.kr) 고객센터 매뉴얼 다운로드


에서 매뉴얼 다운 받은 후 압축을 해제하고 (파일명 : hypertrm) 을


더블클릭 합니다.

1. 파일을 실행하면 아래와 같은 화면이 나타나며, Name 에 아무거나 입력한 후

OK버튼을 누릅니다.



1. Connect using 에서 연결된 컴포트를 지정한 후 OK 버튼을 누릅니다. 
2. 설정한 컴포트가 맞으면 아래와 같은 화면이 나타나며,

비트/초 36400, 흐름제어 없음 두가지만 설정한 후 확인 버튼을 누릅니다.

1. 정상적으로 연결이 되면 아래와 같이 비밀번호 입력하고 나오며,

비밀 번호 입력 후 (초기비밀번호 1234) 원하시는 셋팅 하시면 됩니다.

